Point list:

0,0,0 origine, fusoliera

1001, attacco ala fusoliera: (0.0625,0.210,0)

1000 wing ref. System centrato su punto 1001

1002 centro prima centina (0, 0.3275, 0) Da wing ref estremi centine 1101 1102

1003 seconda centina (0, 0.6525, 0) 1201 1202

1004 ultima centina (0, 0.9125, 0)

Estremi ala:

1005 1006 1007 1008

CODA ORIZZONTALE

101 primo nodo coda, attacco fusoliera trave code (0.25, 0.132, 0) da global ref

102 fine coda (1,118, 0.132, 0)

2000 Tail ref, centrato su point 102

2001 2002 2003 2004 estremi coda

CODA VERTICALE